	Patka sloupová kotevní U - s prolisem

	



	kód
	A
	B
	C
	D
	E
	plech
	popis

	
	07912
	60
	60
	125
	250
	16
	4mm
	Kotevní sloupová patka U s prolisem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Díky prolisu je ve spodní části trámu minimální kontakt s patkou. Prolis zabraňuje hnilobě spodní plochy dřevěného materiálu, a tím se prodlužuje jeho životnost. Trámy je možné do patek ukotvit jak vertikálním, tak i horizontálním směrem.

	
	07914
	80
	80
	125
	250
	16
	4mm
	

	
	07916
	100
	100
	125
	250
	18
	4mm
	

	
	07917
	120
	120
	125
	250
	18
	4mm
	

	
	09460
	140
	140
	125
	250
	20
	4mm
	

	
	07918
	140
	120
	125
	250
	20
	4mm
	


http://www.sogroup.cz/vyroba/kotevni-patky-pro-drevostavby

